中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	水准仪
	1、每公里往返测中误差：0.3mm；
2、放大倍率：40倍；
3、百米成像范围：2.2m；
4、最短视距：1.6m；
5、角度测量范围：360°/400gon；
6、刻画：1°/1gon；
7、估读：1’/0.011gon；
8、自动安平补偿补偿范围：±30’；
9、补偿精度 0.3’’。
	
	

	2
	三脚架
	铝合金，高度  800～1450mm（含移动平台）
	
	

	3
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。 
付款方式：合同签订后20个工作日内甲方预付30%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余70%货款；
验收指标及验收要求：满足各项指标要求；提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书；
保修及售后服务：免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。
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