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序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	
数量：1台
带宽≥ 3GHz，模拟通道数≥ 4；
单通道最高实时采样率≥ 20 GSa/s；
4通道同时打开最高实时采样率≥ 10 GSa/s；
存储深度≥500Mpts；
支持网页端实时获取数据

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：合同签订后90天内。
交付进度：合同签订后3个月内交货。
付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，货到验收合格后支付尾款。
验收指标及验收要求：以厂家的出厂测试报告为准。
保修及售后服务：自验收日起质保2年以上。

	
	





公司名称（盖章）：
                             日期：      

