中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	分子泵及机组
	国家同步辐射实验室各实验站超高真空状态的维持需要各种真空泵，由于设备运行是二十四小时连续工作且工作环境具有辐射，因此需常备各型备品备件及时更换，保证设备可持续良好运行。
根据以上要求，本次拟采购的设备具体为:
1、分子泵（数量：2套）：分子泵对氮气抽速不低于65L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥1X105，接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备；
2、分子泵（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于250L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥5X104，接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备；
3、分子泵（数量：3套）：分子泵对氮气抽速不低于250L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥2X104，接口为标准CF法兰，全磁悬浮轴承，含控制器和配套冷却设备；
4、分子泵（数量：2套）：分子泵对氮气抽速不低于650L/s，极限真空优于5E-10mbar，对氢压缩比≥4X105，接口为标准标准CF法兰，半磁或全磁轴承、含控制器和配套冷却设备；
5、分子泵机组（数量：1套）：分子泵对氮气抽速不低于650L/s，配冷却风扇，极限真空优于5E-10mbar，分子泵接口为标准CF法兰，半磁或全磁轴承；前级为多级罗茨泵，抽速不低于30m3/h,极限真空优于3Pa，自带气镇。需配备全量程规管，量程范围为常压到10-9 mbar。包含必要的真空连接件和控制系统，抽气罩预留两个DN40CF接口，前级泵与分子泵间需加装隔离电磁阀，外形为手推车结构，轮带止锁机构。
6、多级罗茨泵、分子泵和全量程规管要求为同一品牌。
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	商务条款
	交货期：合同签订后9个月。
交付进度：一次性交付
付款方式：采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。
验收指标及验收要求：测试泵的抽速、极限真空。
保修及售后服务：验收后一年时间提供免费质保；如设备有问题，48小时到达现场响应。
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