中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	6英寸激光干涉仪

	[bookmark: _GoBack]数量：1套
1.干涉仪结构类型：菲索型干涉结构
2.测量口径：6英寸
3.工作波长：633 nm±1 nm
4.激光光源相干长度：≤ 300 μm
5.RMS 简单重复性：≤λ/10000
6.RMS 波前重复精度：≤λ/1800
7. 相机分辨率：≥2.5 k×2.5 k
8. 相机帧率：≥250 Hz
9. 包含平面透射标准镜（两块），其参数：
1）有效口径：≥150 mm
2）有效口径内PV优于λ/40
3）适配反射率：4%-99%
4）配件要求：配备调整架，调节维度Ɵx、Ɵy，调节行程≥±1°
10.配套干涉仪分析软件：能够进行数据采集；面形处理、分析、管理；支持数据离线处理分析：36个Zernike系数、峰—谷值、标准偏差、Strehl系数（比率）、方差、rms误差和rms剩余误差（残差）；Zernike系数（多项式系数）的编辑，包括：输入各项，产生，删除，存储，倒转，旋转，相加和相减；可计算PSF，MTF，环绕能。
应用验证：产品在同步辐射光源、光刻物镜、超精密光学元件检测等高端光学制造场景中的应用情况，请在报价文件中一并说明（应用用户提供证明材料）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后30天内交付。
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的70%，交货验收合格后支付30%。
验收指标及验收要求：
1.干涉仪结构类型：菲索型干涉结构
2.测量口径：6英寸
3.工作波长：633 nm±1 nm
4.激光光源相干长度：≤ 300 μm
5.RMS 简单重复性：≤λ/10000
6.RMS 波前重复精度：≤λ/1800
7. 相机分辨率：≥ 2.5 k×2.5 k
8. 相机帧率：≥ 250 Hz
9. 包含平面透射标准镜（两块），其参数：
1）有效口径：≥150 mm
2）有效口径内PV优于λ/40
3）适配反射率：4%-99%
4）配件要求：配备调整架，调节维度Ɵx、Ɵy，调节行程≥±1°
10.配套干涉仪分析软件：能够进行数据采集；面形处理、分析、管理；支持数据离线处理分析：36个Zernike系数、峰—谷值、标准偏差、Strehl系数（比率）、方差、rms误差和rms剩余误差（残差）；Zernike系数（多项式系数）的编辑，包括：输入各项，产生，删除，存储，倒转，旋转，相加和相减；可计算PSF，MTF，环绕能。
保修及售后服务：质保期不少于12个月。
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