中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	冷阴极规管及控制器


	[bookmark: OLE_LINK2]真空规管9个，控制器5个；测量板块10个，连接线9根。
[bookmark: OLE_LINK1]1、真空规管：冷阴极，接口法兰DN40CF；测量范围1×10-10mbar-5×10-3mbar；最大烘烤温度250℃；耐辐射剂量 E7Gy，规管为全金属密封结构，无任何氟橡胶材质。
2、控制器：可控制2路冷阴极真空规，通讯接口USB，RS-485，以太网；测量范围1×10-11mbar-大气压；
3、测量板块：配套真空规管和控制器使用
3、连接线：长度：20m，配套真空规管和控制器使用
	
	

	2
	商务条款
	交货期：自合同签订之日起75天内，完成所有货物的交付并通过验收。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%预付款；凭发货单据支付合同总价的60%；验收合格后，支付10%尾款。
验收指标及验收要求：提供产品质量文件证明。
保修及售后服务：质保期1年
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
