中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	氦循环低温系统
	1.主要构成：
（1）冷头制冷量：1.8W@4.2K
（2）变温范围：2.5K-300K（备注：采用标准恒温器测试，带完整冷屏，无外加热负载）
（3）匹配用户已有的 ST-400 低温插件，冷头悬浮减震机构，定制型盘管（匹配线站），多级热交换器，集成无油
（4）干泵和自恒压装置的循环气路
2.主要配置:
（1）用二级冷台制冷量为 1.8W@4.2K 的 4K GM 制冷机，在一级和二级冷头之间采用带 VCR 接头的定制型盘管设计，配置三相水冷式压缩机，抽真空阀和安全阀，多针密封电学接头连接系统诊断用温度计。
[image: 7dc3daf43f0f042be827c51b92d2dbe2]（2）基于最新 JT 阀低温技术，采用多级热交换预冷，冷头悬浮减震技术，高效柔性绝热传输管线，气体处理系统，密封循环干泵，不锈钢柔性管线和隔断阀，合适过滤器和分子筛等保障长时间连续运行，在恒温器和真空泵之间提供隔震器，优化自恒压气路，可调高度的传输管线支撑，细不锈钢细波纹管一端接双级减压表，另一端带 KF16 法兰。最终整体适配线站装置。

以上为示意图，最终需适配线站系统。
[image: a22320491f97886c92a3cdcf6c8cea0f]
	
	

	2
	商务条款
	交货期：图纸确认后三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的40%，货到验收合格后付清尾款。
验收指标及验收要求：提供出厂检测报告，需要包含材料证明、真空、温度检测报告。
保修及售后服务：质保期一年
	
	


  
公司名称（盖章）：
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