中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	逐束团信号处理器

	数量：5台
1、机箱采用19英寸标准机箱，采用完善的风冷散热设计。电子学采用FPGA载板+FMC子板的架构，载板核心FPGA芯片使用xczu19eg系列芯片；
2、前面板设置数字接口（网口，串口等）、电源开关，后面板设置模拟接口，电源接口及接地柱，模拟接口采用SMA。
3、前端电路：至少包含4路2GHz低通滤波器，4路31dB动态范围可调增益/衰减，4路一分二功分器和4组延迟电路，每组延迟电路由相位差200ps的两路信号链路组成，前端电路示意图如下所示；
[image: ]
4、ADC子卡：最大采样率≥1GHz，模拟带宽≥2GHz，位数≥14bit，合计8路信号采集通道，支持204.03MHz外时钟参考，支持至少2路外触发。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：2026年12月底前完成全部设备交付
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的30%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的70%
验收指标及验收要求：厂家提供符合技术指标要求的出厂测试报告。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：设备质保期验收合格后1年。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
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