中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高性能计算服务器
	该高性能计算服务器用于全息光刻中的高精度计算全息图设计与三维衍射场仿真。整机应具备高并行计算能力、大容量ECC内存、高速企业级存储以及双专业计算显卡能力，满足大规模计算全息图生成、三维衍射传播计算和相关数值仿真的计算需求。具体配置要求如下：
1.内存：512GB DDR5-4800 ECC RDIMM服务器内存，由16条32GB内存组成；
2.CPU：2颗服务器处理器，单颗CPU 48核、96线程，共96核、192线程；单颗基础主频不低于2.8GHz，最高睿频不低于3.3GHz；单颗计算性能不得低于“Intel Xeon Platinum 8575C”；
3.硬盘：1块1.92TB U.2 NVMe企业级固态硬盘，以及1块8TB SATA企业级机械硬盘；
4.GPU：2块专业计算显卡，单卡显存不低于84GB，共168GB；
5.电源：不低于3000W全模组电源；
6.机箱：满足双路处理器及双专业显卡的安装与高效散热要求；
7.外设：27英寸4K显示器1台；
8.服务：提供为期三年的免费质保与技术支持。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：
1）国产设备：
（1）合同签订后，支付合同总价的50%；
（2）货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的50%。
2）进口设备：
（1）凭发货运单以TT方式支付合同金额的90%；
（2）现场验收合格后支付合同总金额10%的尾款。
验收指标及验收要求：
设备到货后依据合同及本询价要求逐项验收。设备数量、规格型号及配置应与合同一致，外观完好，开机运行正常；通过BIOS、操作系统或硬件检测工具核验CPU、内存、硬盘、GPU等主要硬件配置。具体指标如下：
1.内存容量为512GB，类型为DDR5-4800 ECC RDIMM，由16条32GB内存组成；
2.配置2颗服务器处理器，单颗48核、96线程，共96核、192线程；单颗基础主频不低于2.8GHz，最高睿频不低于3.3GHz；单颗计算性能不得低于“Intel Xeon Platinum 8575C”；
3.配置1块1.92TB U.2 NVMe企业级固态硬盘和1块8TB SATA企业级机械硬盘；
4.配置2块专业计算显卡，单卡显存不低于84GB，总显存不低于168GB；
5.电源功率不低于3000W，为全模组电源；
6.机箱能够满足双路处理器、双专业显卡安装及高效散热要求；
7.配置27英寸4K显示器1台；
8.提供三年免费质保与技术支持。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]3年（保修期自设备验收合格之日起计算），保修期内提供免费质保与技术支持；
	
	


  
公司名称（盖章）：
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