中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	触发线缆
		名称
	长度/米
	数量
	连接端子
	连接端子数量
	备注

	机柜内触发线缆
	2
	800
	FFA.00.250
	2/根
	支持1Hz~1MHz LVTTL信号传输

	机柜内联锁线缆
	2
	100
	FGG.00.302.CLAD35
	2/根
	采用屏蔽双绞线

	机柜间联锁线缆
	2500
	1
	FGG.00.302.CLAD35
	40
	采用屏蔽双绞线，需要在施工布线后，厂家提供现场熔接连接端子并进行测试的技术支持



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点并完成现场
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的60%
验收指标及验收要求：按出厂合格证验收
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
