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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光指向稳定性系统

	一套激光指向稳定性系统：
波长范围：700-1100nm；
精度：优于2um，2urad；
-位置X、Y和角度X、Y的4D测量
-连续波和脉冲激光器
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12-14周内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后预付80%，货到验收合格后支付20%尾款。
验收指标及验收要求：
波长范围：700-1100nm；
理论精度：优于2um，2urad；
根据出厂测试报告以及标准光源进行验收。
保修及售后服务：非人为原因损坏，质保一年。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
