中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	入射光强检测室
	入射光强监测室2套，主要技术参数如下：
[bookmark: OLE_LINK1]1．按照设计图纸加工，材质316不锈钢，包含观察窗不少于3个， CF16 BNC feedthrough一个, 金网支架一个（不含金网，有效面积1cmx1cm，含两层Mu-金属屏蔽罩和一层不锈钢罩），CF35直线导入器一个(行程≥6cm),旋转导入器一个，金属角阀一个(CF35)，国产微型离子泵一套（抽速10L/s，安装法兰CF35）。
2. 整体真空漏率<1.33x10-8 Pa.l/s
3.采用真空兼容且耐烘烤屏蔽信号线，整体烘烤不低于120℃。
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	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12-14周内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的40%，到货验收合格支付合同尾款
验收指标及验收要求：整体真空漏率<1.33x10-8 Pa.l/s
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：一年质保。
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