中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高压电源
	数量：两台。
主要技术参数：电压可调范围1 KV-150 KV，电流0-1 mA。纹波系数:<0.05%p-p，温度系数25 ppm/C 
其他技术要求：稳定度开机一小时，每小时0.02%，电压相对负载调整率0.05%+500 mV、电压相对输入调整率0.05%+500 mV、电流相对负载调整率0.05%±100 μA、电流相对输入调整率0.05%。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的50%
验收指标及验收要求：符合技术规格，厂家提供合格证
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
