中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	硅基光学条形元件

	· 材质要求：单晶硅；
· 样件尺寸要求150 mm×30 mm×30 mm，有效口径：≥130mm×20mm；
· 光学面面形斜率误差≤0.3 μrad，150mm长度方向半径：≥50 km，30 m宽度方向半径：≥20 km；粗糙度≤0.3nm RMS；
· 数量：3件
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后70日内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。
验收指标及验收要求：
（1）设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告；
（2）设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。
保修及售后服务：
供应商提供不少于1年的质保服务。质保期内，甲方在后续工艺处理中，光学元件表面如出现深度不超过30纳米亮丝、麻点等问题时，乙方负责免费处理，时间不超过5个工作日。乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效使用设备。
其它：
包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。
[bookmark: _GoBack]运输：陆运（公路或铁路）或空运。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
