中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	大功率电缆
		序号
	名称
	性能要求
	单位
	数量

	1
	电缆
	电缆规格：YJV-0.6/1kV
4*50 mm2+1*25 mm2
技术参数要求：详见附录1
	米
	320

	2
	电缆
	电缆规格：YJV-0.6/1kV
4*10 mm2+1*6 mm2
技术参数要求：详见附录1
	米
	50

	3
	电缆
	电缆规格：YJV-0.6/1kV
3*10 mm2
技术参数要求：详见附录1
	米
	240

	4
	电缆
	电缆规格：BVR
16 mm²双色接地线
技术参数要求：详见附录2
	米
	25

	5
	接地线
	电缆规格：BVR
25 mm2编织带
技术参数要求：详见附录2
	米
	25



	
	

	2
	商务条款
	交货期：二周内一次性交付。
付款方式：合同签订后支付合同总额的70%；收到货并验收合格后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：提供产品合格证、产品认证。
代理供应商在报价时需提供原厂代理证或长期授权（非单次项目授权）。
[bookmark: _GoBack]质保期：供应商需提供原厂一年质保。全国联保服务。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
