中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	波长可调谐激光系统

	[bookmark: _GoBack]一套深紫外波长可调谐系统：
输入脉冲宽度：<1000 fs；
输入光谱宽度：2nm；
3、输入中心波长：800 nm；
4、输入能量：>3mJ@100 Hz；
5、输出波长调协范围：250-280nm；
6、输出能量: >20 uJ
7、输出光谱宽度：>2 nm
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后6个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：40%合同签订预付，30%阶段性检查后支付，30%验收合格后支付。
验收指标及验收要求：
1、 输出波长调协范围：250-280nm；
2、输出能量: >20 uJ
阶段性检查要求：完成产品设计方案，完成器件采购工作，基本完成生产。
保修及售后服务：2个月内保修，48小时内（工作日）响应，保修期内需方在正常使用情况下，供方提供免费维修维护。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
