中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	采集卡
	购数字低电平射频系统高速数据采集与数字信号处理开发平台，包含高性能数字处理底板、嵌入式处理板、多通道高速模数转换子卡、高速数模转换子卡及配套散热、电源、下载调试工具和基础附件。设备应满足多通道射频信号同步采集、PCIe高速数据传输、光纤通信、嵌入式Linux系统运行及远程参数配置与状态监测等应用需求，支持外部参考时钟同步、触发控制及多通道高速接口扩展。
主要技术参数要求：
	名称
	规格参数
	数量

	数字处理底板
	1. 具备高速数据采集、实时数字信号处理及高速数据传输能力，支持高速ADC，DAC数据处理；配置不少于16GB DDR4高速存储器，支持大容量数据缓存与并行处理；提供不少于2路高速数据采集扩展接口，支持FMC HPC接口标准。
2. 具备不少于1路10/100/1000Mbps自适应以太网接口；提供不少于1路高速光纤接口；提供不少于8路GTX或同等级高速串行通道，单通道传输速率不低于10Gbps；支持不少于16对LVDS接口，具备外部时钟同步、触发控制及高速数据交互能力，满足多通道高速数据采集、实时处理及传输需求。
3. 配置与核心器件匹配的散热器及主动散热风扇，满足高负载连续运行要求；采用直流12V供电。
	1

	数字处理板
	1. 具备高速数据采集、实时数字信号处理及高速数据传输能力，支持高速ADC、DAC模块扩展；配置DDR4高速存储器，总容量不低于8GB，数据位宽不低于64bit。
2. 提供不少于1路FMC HPC扩展接口，支持LA、HA、HB差分信号及不少于8路GTH接口；具备不少于1路QSFP+高速光纤接口，支持4×10Gbps数据传输；提供不少于1路10/100/1000Mbps自适应以太网接口，支持PCIe数据传输；支持USB 3.0、RS232、SPI、I2C等通信接口。
3. 具备Linux操作系统运行能力，支持高速数据缓存、存储及网络传输；采用12V直流供电，工作温度范围不小于-25℃～+65℃。
	1

	模数转换子卡
	1. 具备多通道高速模拟信号采集及同步数据传输能力，支持不少于4路独立ADC采集通道，单通道采样率不低于125MSPS，采样分辨率不低于16bit，信噪比不低于65dBFS；模拟输入范围支持±1V，采用交流耦合方式，数字数据接口支持DDR LVDS。
2. 配置PLL时钟管理电路，支持10MHz外部参考时钟输入及板载时钟源；具备不少于1路外部触发输入和1路外部同步输入，支持3.3V LVTTL电平；采用符合ANSI/VITA 57.1标准的FMC HPC接口，支持与FPGA处理平台连接及数据交互，提供时钟配置、数据采集及外部触发功能的参考测试程序。
3. 板卡采用+12V供电。板卡应支持自然风冷或金属导冷散热方式，连接器、固定孔及板卡结构应满足长期稳定安装要求，并便于与FPGA载板、机箱散热结构及外部信号线缆连接。
	1

	数模转换子卡
	1. 具备高速模拟信号波形输出能力，支持不少于2路DAC输出通道； DAC转换分辨率不低于16bit，转换速率不低于500MSPS，无杂散动态范围不低于82dBc；支持JESD204B高速数据传输协议，串行链路速率支持不低于9.8Gbps；配置低抖动PLL时钟管理电路，支持外部参考时钟输入、时钟倍频及多通道时钟分配。
2. 采用标准FMC结构，模拟输出接口应采用小型50Ω射频连接器，同时提供外部时钟、触发或同步信号连接接口。供电方式应符合标准FMC接口供电规范。板卡应配置必要的散热结构，支持自然风冷、金属导冷或载板辅助风冷。 
	1



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后预付合同总额的50%，货到验收后凭发票报销时付尾款。
验收指标及验收要求：按上述规格和要求的技术指标
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为  12  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
