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技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	LTP扫描头机械组件
	1、LTP扫描头机械组件材质：4J36特种钢。
2、加工工艺：CNC精加工，车床，表面阳极氧化，光学哑光发黑。
3、重要参数：柔性铰链尺寸：通孔大小8 mm，筒与筒间距20 mm，外孔中间距70 mm；柔性铰链上盖尺寸：圆弧角度尺寸：R15.2 mm，孔与孔的中心距48 mm。
4、数量1套。
5、具体技术参数见图纸。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后45天内交付。
交付进度：一次性交付。
付款方式：分批付款，合同签订后首付40%，交货验收合格后付60%。
验收指标：厂家提供材料合格证明。
保修期：质保期最少12个月。
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