中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	不锈钢、硬铝、聚四氟棒料、板料
		304不锈钢棒料

	序号
	名称
	直径(mm)
	长度（mm)
	材质
	数量（根）

	1
	不锈钢棒
	14
	1500
	304
	22

	2
	冷拉光圆
	18
	1500
	304
	22

	3
	
	22
	1500
	304
	22

	4
	
	25
	1500
	304
	16

	5
	
	30
	1500
	304
	16

	6
	
	35
	1500
	304
	16

	7
	
	40
	1500
	304
	12

	8
	
	45
	1500
	304
	12

	9
	
	50
	1000
	304
	12

	10
	
	60
	1000
	304
	8

	11
	
	70
	1000
	304
	8

	12
	
	80
	1000
	304
	3

	13
	
	90
	1000
	304
	3

	14
	
	100
	1000
	304
	3

	304不锈钢板材

	序号
	板厚mm
	板宽
	长度（mm)
	材质
	数量（块）

	1
	12
	400
	1000
	304
	8

	2
	18
	400
	1000
	304
	6

	3
	25
	400
	1000
	304
	6

	4
	30
	400
	1000
	304
	2

	5
	12
	300
	1000
	304
	8

	6
	18
	300
	1000
	304
	6

	7
	25
	300
	1000
	304
	6

	8
	30
	300
	1000
	304
	2

	LY12铝棒

	名称
	直径(mm)
	长度（mm)
	数量
	材质
	数量（根）

	铝棒
	32
	1500
	10
	LY12
	10

	
	40
	1500
	10
	LY12
	10

	
	42
	1500
	10
	LY12
	10

	
	45
	1500
	10
	LY12
	10

	
	50
	1500
	8
	LY12
	8

	
	55
	1500
	8
	LY12
	8

	
	60
	1500
	8
	LY12
	8

	
	70
	1500
	6
	LY12
	6

	
	80
	1500
	6
	LY12
	6

	
	90
	1500
	6
	LY12
	6

	
	100
	1500
	2
	LY12
	2

	
	120
	1500
	2
	LY12
	2

	
	155
	1500
	2
	LY12
	2



	LY12铝板

	序号
	板厚mm
	板宽
	长度（mm)
	材质
	数量（块）

	1
	12
	400
	1500
	LY12
	4

	2
	15
	400
	1500
	LY12
	4

	3
	20
	400
	1500
	LY12
	4

	4
	25
	400
	1500
	LY12
	4

	5
	12
	300
	1500
	LY12
	4

	6
	15
	300
	1500
	LY12
	4

	7
	20
	300
	1500
	LY12
	4

	8
	25
	300
	1500
	LY12
	4

	聚四氟棒料

	序号
	名称
	直径(mm)
	长度（mm)
	材质
	数量（根）

	1
	聚四氟棒料
	28
	1000
	聚四氟
	10

	2
	白色好料
	35
	1000
	聚四氟
	10

	3
	
	40
	1000
	聚四氟
	10

	4
	
	50
	1000
	聚四氟
	10

	5
	
	60
	1000
	聚四氟
	10

	聚四氟板材

	序号
	板厚mm
	板宽
	长度（mm)
	材质
	数量(块)

	1
	12
	400
	1000
	聚四氟
	4

	2
	15
	400
	1000
	聚四氟
	4

	3
	20
	400
	1000
	聚四氟
	3

	4
	25
	400
	1000
	聚四氟
	2

	5
	12
	300
	1000
	聚四氟
	4

	6
	15
	300
	1000
	聚四氟
	4

	7
	20
	300
	1000
	聚四氟
	3

	8
	25
	300
	1000
	聚四氟
	2



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后15天
付款方式：货到验收合格后一次性付款
[bookmark: _GoBack]验收指标及验收要求：按清单验收数量，直径误差≤0.5mm，厚度误差≤0.5mm，长度误差≤1mm.附材质报告。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
