中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]算力服务器
	1、机箱：≥12个硬盘位，6U机架式结构；
2、处理器：X86架构；≥48核心/96线程；主频≥2.7GHz；缓存≥288MB； 热设计功耗 ≤330W，数量：≥2块
3、内存：64GB DDR5 ECC RDIMM 服务器内存，频率≥6400MHz；数量：≥8条
4、存储：带独立缓存的硬件RAID卡；容量为960GB热插拔固态硬盘，数量≥2块；容量为3.84TB热插拔固态硬盘，数量≥2块；
5、PCI：含4端口1Gbs 以太网口，含双端口10Gbs 网口，含10Gbs多模光纤收发器；含8个计算卡位
6、计算卡：PCle接口，不低于84 GB的GDDR7内存；带宽不低于1.4TB/s；TDP热功耗 ≤600W，不低于第五代 PCIe；数量≥4块
7、电源：功率≥2700W冗余电源，支持N+N 模式，数量：≥6个。
数量：1台
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月。
交付进度：一次性交付
付款方式：签订合同后首付70%，货到验收合格后30日内付清尾款。
验收指标及验收要求：开箱检查所有硬件型号，部署大模型后测试硬件性能指标
保修及售后服务：验收合格之日起提供为期三年免费质保与技术支持
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
