中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]电化学工作站
	数量：1台
	技术参数

	通道数
	[bookmark: OLE_LINK1]≥1个独立通道

	槽压
	≥±15V

	施加/测量电位范围
	[bookmark: OLE_LINK2]≥±10V

	施加/测量电位精度
	≤满量程读数的0.1%±1mV

	施加/测量电流范围
	≥±2A

	测量电流精度
	≤满量程读数的0.1%±1pA

	输入阻抗
	≥1012Ω

	漏电流
	≤1pA

	阻抗频率范围
	10μHZ-10MHZ

	软件接口
	具备二次开发功能



	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后两周内。
付款方式：货到验收后，一次性结清。
验收指标及验收要求：提供出厂测试报告。
保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
