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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光控制
系统

	激光控制系统中读数头分辨率好于0.1 um，线缆长度不小于3 m，辐射屏蔽保护；
控制器4通道输出，输出电源24V/48V，驱动电流1A—4.5A，驱动细分1000-10000；
远程控制软件，兼容EPICS系统，能够校准标定位移台各个位置，具备可视化操作界面。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：完成所有设备出厂测试验收并合格后支付合同总价100%。
验收指标及验收要求：供应商根据采购人认可的测试大纲，按照上述规格和技术参数的各项指标进行测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。
阶段性检查要求：采购人、供应商双方指定技术代表沟通联络制造中所有事宜。
保修及售后服务：质保期不少于 24 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
