中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	真空规线缆
	规格：2000米
技术参数
1) 线缆应采用三层同轴结构设计，中心导体为镀锡铜，具有良好的导电性能和柔韧性。 电缆自内向外依次由中心导体、绝缘层、内层屏蔽层、内层护套、外层屏蔽层及外层护套组成，整体结构应具备优良的电磁屏蔽性能和抗干扰能力，确保信号传输稳定可靠。绝缘层材料应具有良好的耐压性能和低介电损耗特性，屏蔽层应满足高覆盖率要求（不低于95%），以降低串扰与外界电磁干扰。
2) 电缆适用环境温度范围为 -10°C 至 +50°C，在此温度区间内应保证机械性能和电气性能稳定可靠。
3) 最小弯曲半径不大于 120 mm，在规定弯曲条件下不得出现绝缘破损、屏蔽断裂或性能下降现象。
4) 导体和屏蔽间电容应小于105pF/m，适用于超高真空电离规测量应用，保证系统响应时间与测量稳定性。
5) 直径7.2±0.3mm，匹配现有接头。
6) 传输延迟≤5.0ns/m。
7) 阻抗50±5欧。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：
自合同签订之日起10天内，完成所有货物的交付并通过验收。
交付地点：安徽省合肥市中国科学技术大学合肥先进光源园区。
付款方式：货物全部交付并通过验收后，支付合同总价的100%。
[bookmark: _GoBack]验收指标及验收要求：线缆长度符合合同要求，提供产品规格书。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
