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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	高灵敏成像系统V1.0 


	为了高质量设计全息光刻掩模，需要通过检测技术对波前光场实现高精度测量，因此需要采购一个极紫外外波段的探测器，具体技术参数需求如下：
	参数名称
	指标要求

	量子效率
	>90%@80‑300eV

	像素大小
	6.5μm×6.5μm 

	有效面积
	>12 mm×12 mm

	满阱容量
	>40ke‑

	真空兼容度
	<10⁻⁶ Pa

	暗电流
	<1e‑/pixel/s @‑40℃

	帧率
	≥40 fps

	制冷方式
	水冷

	真空工作模式
	全真空



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后100天内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；
（2） 货到指定地点并且验收合格后，支付合同总价的60%。
验收指标及验收要求：
	参数名称
	验收要求

	量子效率
	>90%@80‑300eV

	像素大小
	6.5μm×6.5μm 

	有效面积
	>12 mm×12 mm

	满阱容量
	>40ke‑

	真空兼容度
	<10⁻⁶ Pa

	暗电流
	<1e‑/pixel/s @‑40℃

	帧率
	≥40 fps

	制冷方式
	水冷

	真空工作模式
	全真空


保修及售后服务：
1. 保修期：12个月（保修期自产品验收合格之日起计算）；
2. 保修期内，因产品自身质量问题导致的故障，供应商应免费维修或更换；
3. 产品到货后，供应商应提供必要的技术支持服务；
4. 供应商应提供终身技术支持服务，产品出现问题时应在48小时内响应并提供解决方案。
	
	


 
 公司名称（盖章）：
日期：    
