[bookmark: _Hlk207742545]无氧铜钎焊水冷座组件指标的供应商确认表

	序号
	指标名称
	指标内容
	偏离说明（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离值

	1
	技术要求
	1) 组件：真空度≤5x10-8Pa；总长250mm；组件构成如图1所示；
2) 真空腔体：材料为304L不锈钢；长度150mm，七通，CF150法兰数量2， CF25法兰数量3，CF16法兰数量2，腔体外侧焊有支撑；
3) 无氧铜钎焊水冷座：材料为TU1无氧铜；接口法兰CF150-CF100，无氧铜座与接口法兰采用钎焊焊接；冷却通道数量1，冷却水管外径Φ8 mm，内径Φ6 mm；
4) 热电阻法兰焊件：数量2；温度探头直径为Φ1.5 mm。测温位置与受光面的距离为6 mm，温度探头必须与被测体紧密接触；
5) 靶标座：数量8；0.875英寸；
6) 偏压引出件：数量2；含偏压引出件至BNC接头的真空内导线；
7) 电流引出件：数量4；含电流引出件至BNC接头的真空内导线；
8) BNC法兰接头：数量3；
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	2
	商务要求
	1) 交货期：合同签订后3个月内交货；
2) 交付进度：合同签订后3个月内一次性交付；
3) 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的60%；
4) 验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。
5) [bookmark: OLE_LINK1]保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。
	
	






公司名称（盖章）：        
日期：
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