中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	三维位移台
	本次采购三维位移台1套。其主要参数为：
X向行程≥30mm
Y向行程≥30mm
Z向行程≥30mm
真空度≤1E-8 mbar
负载≥1kg
运动台质量单轴≤150g
运动台尺寸单轴≤50*50*10mm
重复精度≤50nm
传感器分辨率1nm
驱动源压电陶瓷
控制器接口类型D-Sub15
控制器尺寸≤450*280*45mm
控制器通讯支持网口
通讯协议支持EPICS通讯协议
注：报价时投标方提供的产品需为成熟的，标准化的；
投标方需提供制造商或国内总代理商针对本项目的售后服务承诺。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后六个月内交付
交付进度：一次性交付
付款方式：
（1）合同签订后 30 日内，买方支付合同总价的 80% 作为预付款；
（2）设备运抵买方指定地点并完成安装调试，经双方确认验收合格后 30 日内，买方支付合同总价的 20% 作为尾款；
(3)如需外贸合同: 合同生效后三十(30)日内，买方通过银行开具以卖方为受益人的不可撤销即期信用证(L/C at sight),支付合同总额的百分之九十(90%);其余百分之十(10%)作为尾款，于双方完成验收并签署验收确认书后三十(30)日内，由买方以电汇(T/T)方式支付至卖方指定账户。
验收指标及验收要求：
设备数量验收：需与合同内货物数量对齐
文档及手册验收：需包含技术规格表，使用说明书，二次开发文档
1.设备及附件按装箱单齐全，外观无损伤；
2.上电启动正常，面板指示正常；
3.各轴激活、运动及位置反馈正常；
4.软件安装并正常启动。
5.网线连接后，链路灯正常；
6.控制器 IP/子网掩码/网关按现场局域网规划配置完成，无地址冲突；
7.PC与控制器互ping通，无丢包；
设备性能验收指标： 
X向行程≥30mm	
Y向行程≥30mm	
Z向行程≥30mm	
真空度≤1E-8 mbar	
负载≥1kg 
运动台质量单轴≤150g	
运动台尺寸单轴≤50*50*10mm	
重复精度≤50nm	
传感器分辨率1nm	
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
