中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	[bookmark: _GoBack]Ф300 mm光学透镜
	此次采购Ф300 mm光学透镜共计3件，规格包括球面及平面两种，技术要求如下：
1，球面光学透镜：
· 材质要求：ULE玻璃；
· 透镜尺寸要求：Ф300 mm×50 mm，曲率半径R：-286.464 mm，有效口径要求≥280mm；
· 正面面形要求≤λ/8，中频、高频粗糙度要求≤0.2 nm RMS，背面精磨；
· 数量：2件；
2，平面光学透镜：
· 材质要求：ULE玻璃；
· 透镜尺寸要求：Ф300 mm×50 mm，有效口径要求≥280mm；
· 正面面形要求≤λ/15，中频、高频粗糙度要求≤0.2 nm RMS，背面精磨；
· 数量：1件；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后70日内交货
交付进度：一次交付
付款方式：合同签订后，支付合同总价的60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的40%。
验收指标及验收要求：
（1）设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告；
（2）设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。
保修及售后服务：
供应商提供不少于1年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。
其它：
包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。
运输：陆运（公路或铁路）或空运。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
