中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	超环面镜
	（1）元件材料：单晶硅
（2）元件尺寸：Mirror #1：500(?0.5)mm*80(?0.5)mm；
（3）有效口径：Mirror #1：480(?0.5)mm*70(?0.5)mm；
（4）子午方向梯度误差：< 3μrad (RMS)；
（5）弧矢方向梯度误差：< 5μrad (RMS)；
（6）粗糙度：< 0.5nm (RMS)；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：合同签订后3个月内
付款方式：合同签订后支付70%货款，验收合格后支付30%货款
验收指标及验收要求：
1.元件材料：单晶硅
2.元件尺寸：Mirror#1：500(?0.5)mm*80(?0.5)mm；
3.有效口径：Mirror#1：480(?0.5)mm*70(?0.5)mm；
4.子午方向梯度误差：< 3μrad (RMS)；
5.弧矢方向梯度误差：< 5μrad (RMS)；
6.粗糙度：< 0.5nm (RMS)；保修及售后服务：
要求供应商提供不短于一年的免费质保，期间非人为因素导致的设备故障，由供应商负责维修并承担所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）；质保期结束后提供有偿服务。对于免费质保期内进行维修和更换的配件，延保一年。
售后服务：接到甲方要求后24小时内电话响应，48小时内提出解决方案。如需现场解决，技术人员72小时内到达现场。
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