技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]残余气体分析四极质谱仪
	（1）质量数范围：1~100 
（2）浓度的测量极限：＜10ppm 
（3）最小可检分压强优于：1×10-13mbar
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
