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[bookmark: _Hlk170918539]技术指标及商务要求供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	花岗岩平台
	材质：花岗岩（印度料）；
精度等级：0级；
尺寸：2500mmx1500mmx300mm；
花岗岩平板工作面均匀分布8mm螺纹孔，孔距分布尺寸200mm*200mm；侧面分布起吊螺纹孔；
包含平台支架：采用整体焊接框架结构，表面喷塑防锈处理，高度可调节，与花岗岩平板组装后台面高度700mm-750mm。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内。 
付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付30%，到货验收合格后，支付剩余70%）；
验收指标及验收要求：满足检测标准JJG117-2013的0级标准；出厂检定报告(2份)、产品使用及维护说明书(2份)、花岗岩(大理石)平台安装说明书(2份)。
保修及售后服务：免费保修期1年，同时提供终身维护服务。
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