技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	分光棱镜及傅里叶透镜
	分光棱镜
	口径：25.4mm×25.4mm×25.4mm，分光比：50%±5%；6个面的单面反射斜率优于：300nrad;
透射斜率误差优于200nrad；φ5mm内，优于100nrad；

	
	

	
	
	傅里叶透镜
	尺寸：φ25.4mm×5mm；焦距：200mm，球面表面优于：0.5urad，粗糙度优于0.5nm (白光轮廓仪10倍镜头测试);平面反射面形优于φ5mm内100nrad；
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                               日期：
