中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	数字示波器
	采样率10GSa/s，模拟带宽1GHz以上，模拟通道4个，数字通道16个，500Mpts存储深度，垂直分辨率8bit以上，自带操作屏幕，可远程控制，带逻辑分析功能
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6周内 
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的80%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的20%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告
保修及售后服务：
自验收日起质保3年，质保期内若发生质量问题，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担。乙方需提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
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公司名称（盖章）：
                             日期：
