中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BPM样段线缆组件及连接器
		采购名称
	详细配置清单
	数量

	长电缆及组件
	LMR400电缆，长度50米，两端均为N型公头
	60根

	短电缆及组件
	SMA反极性公头+N型带法兰母头+1.5米射频同轴线
	60根

	连接器
	[bookmark: _GoBack]包含5路铝合金电缆转接板，及有机玻璃/G10/亚克力限位板，具体设计见模型文件
	12个


备注：长电缆与短电缆按五个一组进行分组，每组电缆的电子学长度差小于50ps； 每组电缆两头靠近接头的位置均需要标记ABCDE的标签。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：于2025年9月30日前交货
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂合格证明或测试报告
设备质保期：现场安装验收合格后1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
