中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波器
	12-bit ADC垂直分辨率；2 GHz Bandwidth；4 Input Channels；要求4路同时使用时，12bit分辨率下每通道能达到10GS/s
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同生效之日起 60日内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于30个工作日内支付全部款项
验收指标及验收要求：按配置清单要求指标
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：产品质保期为24个月，时间自验收合格之日起计算
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
