中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	注入段脉冲磁铁支撑
	包含K1、K2、K3三套可调节支撑，每套支撑包含一级支撑底座、二级固定支撑、二级可调节机构、法兰滑动支撑及相关组件。
三套注入段脉冲磁铁支撑总图及可调节机构的设计要求见附件。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后六个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：符合技术规格，厂家提供合格证
保修及售后服务：
自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
[bookmark: _GoBack]其它：合同签订后一个月内完成图纸会签，图纸会签后方可投入生产。乙方需安排人员现场进行装配，提供技术支持
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
