中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	服务器
	3台标准19英寸机架服务器：2颗CPU(核心数≥32，高速缓存≥144MB，Intel)，内存（8*64G），固态硬盘（2*4T），SATA硬盘（10*16T），具有独立RAID卡，4个万兆电口，4个万兆光口，电源（2*1300W），可远程管理、安装系统。
1套19英寸8口KVM切换器（支持按键切换、热键切换、OSD切换，有前置USB接口、抽拉式金属导轨及防止滑动的锁止功能，有19英寸折叠液晶屏）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内将货物送达至甲方指定地点
付款方式：合同签订后付款合同总额的20%，货到验收后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：提供合格证
保修及售后服务：产品质保期为  24  个月，时间自验收合格之日起计算，或者按厂家国家通常三包质保和售后，以两个时间中更长的时间质保。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
