技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	焊接炉水机组
	风冷一体式工业冷水机组，制冷量 86KW，总功率 29KW，流量 14.5m3/h，扬程 20m，水箱 270L,过流部件 
及管路为 304 不锈钢材质。
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