中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光栅基底和曝光用球面镜
	基底：
尺寸100（±0.5 mm） × 30 （±0.5 mm）× 30（±0.5 mm） mm3 
有效面积：90 × 25 mm2，
子午半径：> 30 km；
弧矢半径：>10 km；
表面粗糙度（RMS）：≤0.5 nm；
斜率误差（tan/sag）：＜0.5/3 μrad； 

	
	

	
	
	曝光用球面镜：
外径＞φ200mm，
球面半径（凹球面）：3980mm（±1%）；
斜率误差：＜0.5urad；
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