技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	分子泵Hipace 80
	分子泵用于维持真空腔体的真空条件。
Hipace80 with TC110, DN63CF-F, PM P03 941(包含CF63护网PM 016 333，控制器DCU110 PM C01 820，连接线PM 061 351 -T，3m，风扇PM Z01 300，破空阀PM Z01 290，油棉PM 143 740)
	
	

	2
	真空规管PKR251
	真空规管用于测量真空状态。
[bookmark: _GoBack]PKR251, DN40CF-F, PTR26002
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