中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	卧式长程面形仪系统防护罩
	1、卧式长程面形仪系统防护罩净空间尺寸3.4 m*2.5 m*2.6 m；
2、墙壁厚度41 mm，材料为铝板（3 mm）+ 聚异氰酸酯(PIR)材料（35 mm）+ 铝板（3 mm）；
3、前后双开门（侧移门），前门两扇门上各带一扇可开合玻璃观察窗（滑轨窗户门）；
4、侧面墙壁上带一扇玻璃观察窗。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后2个月内交付。
付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订20%，到货验收合格后80%）。
注：以上第2次付款前，乙方须向甲方提供100%合同价款的正规增值税专用发票。
验收指标：防护罩净空间尺寸3.4 m * 2.5 m * 2.6 m，墙壁总厚41 mm。
保修期：厂家对其所提供设备的免费保修期为1年。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
