中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	50MW数字化聚焦电源
	35V/35A/6组输出;稳定度≤0.1%
	
	

	2
	80MW数字化聚焦电源
	250V/25A；稳定度≤0.1%
	
	

	3
	50MW速灯丝及偏磁电源
	220V/3A；稳定度≤1%
	
	

	4
	80MW速灯丝及偏磁电源
	110V/5A稳定度≤1%
	
	

	5
	闸流管灯氢电源
	10V/100A,10V/25A；稳定度≤0.1%
	
	

	6
	速调管钛泵电源
	5kV/1mA
	
	

	7
	冲击闸流管灯氢电源
	10V/30A,10V/10A；稳定度≤0.1%
	
	

	8
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起8个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付合同总额的50%；货到验收合格后30个工作日内，付清尾款。
验收指标及验收要求：按照技术参数要求进行验收，验收指标如表中所示。验收期间，货物数量、规格型号等与表中所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
	
	







公司名称（盖章）：
                             日期：
