技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	超高真空计
	真空规 数量：3
测量范围下限≤2×l0-10 Pa，耐高温，耐辐射
控制器  数量：2或3
测量范围下限≤2×l0-10 Pa
连接线  数量：3
线长≥3米，耐烘烤
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