技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	超高真空腔体系统升级定制
	（1）质量数范围0~100 
（2）浓度的测量极限：＜5ppm 
[bookmark: _GoBack]（3）最小可检分压强不大于2×10-13mbar
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
