技术指标及商务要求响应表

	序号
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	陶瓷管
	1.	尺寸及加工要求见图纸（见附件）
2.	漏率：<3E-9 Torr·L/s
3.	耐压：电流<10 A@120 kV（直流高压）
	
	











                                   公司名称（盖章）：
                               日期：
