[bookmark: _GoBack]中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光离子-光电子全符合测量（PEPICO）装置腔体及部件一批
	
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1、公差：未标注按照IT08等级制造，已标注参见工程图中要求；
2、形位误差：参见工程图中标注；
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]3、表面处理：参见工程图中标注；
4、材料：参见工程图中标注；
5、零件表面需抛光；
6、O圈密封面加工方向与O圈密封方向一致；
7、精密零件超声清洗封包；
8、零件加工过程中需进行失效处理，消除应力；
9、数量：依图加工。

	
	

	2
	商务条款
	
交货期：预付款后3个月内。
交付进度：一次性交付。
[bookmark: _Hlk201049462]付款方式：合同签订后支付合同总额的40%，货物到达指定地点装配验收合格后，再支付合同总额的60%。
验收指标及验收要求：极限真空优于9×10-5 Pa，漏率达到1.0E-8 Pa·m3/s；
保修及售后服务：质保期一年。
	
	





公司名称（盖章）：
                             日期：

