技术指标及商务要求响应表

	序号
	设备名称
	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	1
	异型真空管道镀膜样件
	插入件镀膜样件
	椭圆截面，26×8；304不锈钢；100mm；漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	2
	
	插入件镀膜主体样件
	椭圆截面，26×8；
6063；400mm；漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	3
	
	插入件镀膜转接头
	圆截面φ26；304不锈钢；80mm；漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	4
	
	插入件上下支撑头
	椭圆截面，26×8	；304不锈钢；165mm；漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	5
	
	前室镀膜转接头
	圆截面φ26；304不锈钢；80mm；漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	6
	
	前室上下支撑头
	前室截面；304不锈钢；165mm；	漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	7
	
	前室真空室试验件1
	前室截面；304不锈钢；100mm；	漏率小于2E-11mbar.L/s
	
	

	8
	
	前室真空室试验件2
	前室截面；304不锈钢&铬锆铜；400mm；	漏率小于2E-11mbar.L/s
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