中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	非线性脉冲磁铁励磁脉冲源
	非线性脉冲磁铁励磁脉冲源输出励磁脉冲电流波形为类半正弦波，磁铁电感约1.7 μs；脉冲电流幅度 5 kA；励磁脉冲底宽＜1.5 μs；峰值电流稳定度（RMS）＜0.02%；抖动（RMS）＜10 ns。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后12个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付50%；货到验收合格后30个工作日内，付清50%尾款。
验收指标及验收要求：
厂家按照技术参数要求进行出厂测试并提供测试报告，验收指标如上述规格与技术参数中所列。验收期间，货物数量、规格型号等与规格与技术参数中所列技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
阶段性检查要求：在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
其它：设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
