中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	EBL光刻胶
	BL光刻胶100ml三瓶，H-SiQ含量各为1%、4%、10%，固化收缩率9-12%，预配液保质期12个月，高密度纳米阵列残胶少

	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
付款方式：合同签订后预付合同总额的50%，货到验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：H-SiQ含量1%、4%、10%
保修及售后服务：保质期12个月
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公司名称（盖章）：
                             日期：
