中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	算力卡
	1.算力卡：采购2块计算卡，单卡性能要求：支持CUDA，单卡显存不低于84GB GDDR7，具备19968个CUDA核心：GPU型号须为正式发布的产品，且生产日期不得早于2025年1月1日。供应商须在报价文件中明确列示GPU的品牌、型号、数量、显存容量、生产日期。
2.电源模块：为了满足原有系统对于GPU扩容的功率要求，需要提供一个原有系统的兼容的2000W功率电源模块。
3.散热套件：配置2组GPU外挂散热套件，提供3组热插拔风扇模块；
[bookmark: _GoBack]4.技术支持：原有系统不具备GPU加速运行环境，需要将原有系统升级，部署一套完整的面向科研实际运行场景的软件生态，部署编译好课题组需要的专业软件的GPU版本。
5.现场实施：必须提供原厂全新产品，现场拆包安装，外包装SN号信息与实际显卡SN号信息一致。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：自合同签订之日起 15日内交货
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的40%，项目验收合格且收到乙方提供的全额支票后支付剩余60%尾款。
验收指标及验收要求：以技术参数为验收依据
阶段性检查要求：出厂测试：乙方在系统进场安装部署前完成出厂测试，按“规格和技术参数”逐项测试并留测试记录，测试合格后方可进场安装部署。
保修及售后服务：供货方对系统软件及交付的全部文档提供3年质量保证期。质保期内，供货方在收到采购方电话、邮件或微信通知后2个工作日内响应，并免费提供远程或上门维护、缺陷修复服务。质保期内系统出现质量问题、功能缺陷或与本询价要求不符的情形，供货方须按采购方要求限期包修、包换或包退，并承担由此产生的全部费用。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
