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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	机械支撑

	本次拟采购的机械支撑见下表：
	名称
	规格
	数量

	支撑平台1（铝型材）
	1100×1400×1350mm
	1套

	支撑平台2（铝型材）
	800×1550×1100mm
	1套

	二级支撑调节机构
	非标定制
	15套


主要技术参数如下：
	指标名称
	技术参数

	二级支撑调节范围
	水平、纵向≥±10mm；

	
	高程≥±20mm


备注：详细的加工图纸经甲方签字确认无误后，方可进行加工制造。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：乙方于合同签订之日起12个月内完成所有支撑加工、出厂测试并交货。
交付进度：合同签订3月内，完成详细的机械结构设计和工程图；合同签订之日起12个月内，完成出厂测试和验收。
付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的40%；货到验收合格后且收到乙方的全额发票后，甲方于30个工作日内付清尾款。
验收指标及验收要求：
1、验收指标请见技术参数；
2、产品验收分出厂测试和现场验收。乙方应先制定验收细则（包括出厂测试的设备、指标、项目、合格标准等），提前一周交甲方审核认可后在乙方现场进行出厂测试；出厂测试结果合格后，签署出厂测试报告，乙方向甲方提交资料（包括双方签字认可的工程图、测试照片、检测记录、合格证等）；乙方将产品运抵交货地点，甲方进行现场验收，如发现由于运输产生的产品损坏，甲方有权拒收，乙方需及时完成设备的维修。
保修及售后服务：
1、乙方需派人员配合甲方完成现场安装和调试；
2、产品质保期为12个月，时间自验收合格之日计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起48小时内到现场解决，因此所发生的费用由乙方承担。
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
