中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	质谱腔体及配件

	[bookmark: _GoBack]一套备用质谱腔体及配件，包括进样组件、导入器组件、腔体组件、飞行时间质谱极板组件、支撑组件和新腔体组件几个部分，表面不得有划痕，锐边倒钝，表面粗糙度达到 Ra0.8，加工过程中需进行失效处理，消除应力，具体尺寸要求见图纸。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后一个半月内。
交付进度：一次性交付。
付款方式：合同签订后支付合同总价的40%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付尾款。
验收指标及验收要求：厂家提供参数测试报告
保修及售后服务：12个月质保期。
其它：供应商报价时，需写明产品的制造商（品牌），提供型号和详细技术参数；
	
	


 

 公司名称（盖章）：
日期：    
